

|  |
| --- |
| Proyecto Final |
|  |
| 16 junio 2020  Tecnologías para Redes de Área Extendida  Karol Mandujano Quijas Juan de Dios Guadalupe Cruz Delgado Diego Duarte Guerrero |



[Introducción 3](#_Toc43223298)

[Antecedentes 3](#_Toc43223299)

[Objetivo 3](#_Toc43223300)

[Alcance del proyecto 3](#_Toc43223301)

[Diseño de la topología de la red 4](#_Toc43223302)

[Listado de equipamiento 4](#_Toc43223303)

[Distribución de áreas y host 5](#_Toc43223304)

[Segmentación y direccionamiento 9](#_Toc43223305)

[Justificación de cada implementación 33](#_Toc43223306)

[Conclusiones del proyecto 38](#_Toc43223307)

[Conclusiones personales del curso 38](#_Toc43223308)

Introducción

Diseño de una red empresarial con capacidad mínima de 1000 host y al menos 15 departamentos, en la cual se implemente la seguridad, el desvío de tráfico para ciertas redes, acceso a diversos sitios de internet, restricciones necesarias para los diferentes tipos de usuarios, acceso a internet por medio de ethernet como por wifi entre otras configuraciones adecuadas para el diseño de la red empresarial que se ha llevado a cabo.

Antecedentes


El diseño de la red empresarial que se encontraba establecida en el centro comercial contaba con ciertas fallas en cuestión a su administración, una de ellas era la mala configuración hacia el acceso a diversos sitios que algunos usuarios no deberían de tener, también el tráfico era rotundo entre las redes, a toda hora se podía encontrar una saturación de usuarios que querían navegar entre sitios lo que provocaba una frustración para quienes administraban esta red empresarial

Objetivo

Establecer una red empresarial con la infraestructura adecuada para que se pueda sacar provecho, de manera que se eviten las saturaciones de usuarios al querer navegar en sitios de internet al igual tener la seguridad y restricciones adecuadas para una red exitosa.

Alcance del proyecto

Aplicar restricciones a los distintos usuarios hacia sitios, con la finalidad de que solamente los departamentos correspondientes puedan acceder a ellos, al igual agregar listas de acceso junto con otras configuraciones para evitar el tráfico entre las redes y hacer el ruteo adecuado para la red del centro comercial.

Diseño de la topología de la red

Listado de equipamiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dispositivo | Zona Administrativa | Zona Comercial | Zona de Agencias Bancarias | Zona de Entretenimiento | Zona de Comidas | Servicios Generales | Estacionamiento | | switches | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | routers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | wireless | 1 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Se hizo el listado de equipamiento ya tomando en cuenta las reservas de la red empresarial |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Distribución de áreas y host

Se añaden las distribuciones del centro comercial.

**Nota:** solamente las áreas que contienen \* son las que se añaden a la red empresarial.

\* = Acceso a la red

CP = Cantidad de Personas

Zona Administrativa

1° Área administrativa

Oficina de Gerencia \* 3CP

Contabilidad \* 3CP

Marketing \* 3CP

Secretaria (atender al público) \* 6CP

Sala de juntas \* 8CP

Estar espera (espera para atención al público) \* 4CP

Cuarto de limpieza 1CP

SS. HH de personal hombre 2CP

SS. HH de personal mujeres 2CP

Cuarto de seguridad y monitoreo \* 3CP

*CP con \* por área = 30*

Departamentos de infraestructura

Departamento de Redes \* 4CP

Departamento de Servidores \* 4C

Servers \* 3CP

*CP con \* por área = 11*

*CP con \* de Zona Administrativa = 41*

Zona Comercial

Tiendas Anclas (tiendas de marcas más reconocidas)

Sala de exhibición y ventas (vitrinas, stands) \* 800CP

Cajas \* 2CP

SS. HH de mujeres 6CP

SS. HH de hombres 6CP

*CP con \* por área = 802*

2° Área administrativa

Administración + SS. HH \* 3CP

Secretaria + archivo \* 3CP

Oficina de contabilidad \* 3CP

Oficina de jefe de ventas \* 3CP

Oficina de personal \* 2CP

Sala de reuniones \* 6CP

*CP con \* por área = 20*

Área de Servicio

Vestidores + SS. HH Hombres 3CP

Vestidores + SS. HH Mujeres 3CP

Área de descarga 3CP

Control de Mercadería (control y supervisión de productos) 2CP

Cuarto de limpieza y mantenimiento 2CP

Cuarto de basura 1CP

Cuarto de máquinas y tableros 1CP

Cuarto de control TV \* 2CP

*CP con \* por área = 2*

Restaurante

Caja \* 1CP

Barra 2CP

Área de mesas 120CP

Cocina 6CPDespensa (guardar productos comestibles de la cocina)

SS. HH personal Hombres 6CP

SS. HH personal Mujeres 6CP

Área administrativa \* 3CP

*CP con \* por área = 4*

Galerías Comercial

5 tiendas – Zapatos\* 200CP

10 tiendas – Ropa \* 400CP

10 tiendas – Generales \* 400CP

6 casetas de ventas \* 10CP

Servicios higiénicos (SS. HH) + discapacitados hombres 8CP

Servicios higiénicos (SS. HH) + discapacitados mujeres 8CP

*CP con \* por área = 1010*

*CP con \* de Zona Comercial = 1838*

Zona de Agencias Bancarias

Agencias Bancarias

3 agencias bancarias (transacciones de dinero) \* 30CP

Gerencia \* 3CP

Secretaria \* 3CP

4 ventanillas \* 8CP

Bóveda y ante bóveda \* 1CP

SS. HH para oficinas hombres 1CP

SS. HH para oficinas mujeres 1CP

3 cajeros automáticos \* 3CP

CP con \* por área = 48

*CP con \* de Zona de Agencias Bancarias = 48*

Zona Entretenimiento

Cine

3 salas de 135 personas 135CP

3 salas de 176 personas 176CP

6 cabinas \* 12CP

Confitería 20CP

Boletería \* 1CP

Administración \* 3CP

Espera + Secretaría \* 5CP

SS. HH hombres 4CP

SS. HH mujeres 4CP

Depósito (almacén de utensilios) 1CP

Cuarto de aire acondicionado 1CP

*CP con \* por área = 21*

Gimnasio

Sala de máquinas 30CP

Sala de aeróbics 30CP

SS. HH hombres + vestidores 6CP

SS. HH hombres + mujeres 6CP

Administración \* 3CP

Cuarto de limpieza 1CP

Estar (área de reposo) \* 1CP

*CP con \* por área = 4*

Discoteca bar

Barra 1CP

Área de mesas \* 100CP

SS. HH hombres 4CP

SS. HH mujeres 4CP

Cuarto de limpieza 1CP

Depósito (almacén de utensilios) 1CP

*CP con \* por área = 100*

Área de juegos

Barra de atención \* 1CP

1 pista de carros chocones 10CP

Área de juegos 120CP

Administración \* 3CP

Cuarto de limpieza 1CP

Depósito 1CP

*CP con \* por área = 4*

*CP con \* de Zona Entretenimiento = 129*

Zona de Comidas

10 establecimientos de comida rápida \* 40CP

Patio de comidas (lugar en donde come la gente) \* 300CP

SS. HH hombres 4CP

SS. HH mujeres 4CP

SS. HH con personas con discapacidad 1CP

*CP con \* por área = 340*

*CP con \* de Zona de Comidas = 340*

Servicios Generales

Cuarto de control de energía eléctrica 1CP

--- Sala de máquinas y equipos \* 1CP

Cuarto de bombeo y cisterna 1CP

Cuarto de limpieza 1CP

*CP con \* por área = 1*

*CP con \* de Servicios Generales= 1*

Estacionamiento

Estacionamiento de 100 carros 220CP

Patio de maniobras 220CP

Estacionamiento 3 camiones 3CP

Estacionamiento de 2 montacargas 2CP

Caseta de control \* 1CP

Área de abastecimiento (llegada de productos) 5CP

*CP con \* por área = 1*

*CP con \* de Estacionamiento = 1*

Total, de CP de todo el centro comercial:

CP con \* = 2398

CP sin \* = 1209

Total = 3607

Segmentación y direccionamiento

Zona Administrativa

Bloque de direcciones de red

192.168.0.0/25

Mascara de subred

255.255.255.248/29

Número de hosts/subredes

8

Número de subredes

16

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| **Oficina de Gerencia 3 hosts** | | | | |
| 1(6 hosts) | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 - 192.168.0.6 | 192.168.0.7 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Contabilidad 3 hosts** | | | | |
| 2(6 hosts) | 192.168.0.8 | 192.168.0.9 - 192.168.0.14 | 192.168.0.15 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Marketing 3 hosts** | | | | |
| 3(6 hosts) | 192.168.0.16 | 192.168.0.17 - 192.168.0.22 | 192.168.0.23 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Secretaria 6 hosts** | | | | |
| 4(6 hosts) | 192.168.0.24 | 192.168.0.25 - 192.168.0.30 | 192.168.0.31 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Sala de juntas 8 hosts**  **wifi** | | | | |
| 5(6 hosts) | 192.168.0.32 | 192.168.0.33 - 192.168.0.38 | 192.168.0.39 | 255.255.255.248/29 |
| **ethernet** | | | | |
| 6(6 hosts) | 192.168.0.40 | 192.168.0.41 - 192.168.0.46 | 192.168.0.47 | 255.255.255.248/29 |
| ***unión 5-6:*** | | | | |
| 5-6 (14 hosts) | 192.168.0.32 | 192.168.0.33 - 192.168.0.46 | 192.168.0.47 | 255.255.255.240/28 |
| **\*Sala de espera 4 hosts** | | | | |
| 7(6 hosts) | 192.168.0.48 | 192.168.0.49 - 192.168.0.54 | 192.168.0.55 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Cuarto de seguridad y monitoreo 3 hosts** | | | | |
| 8(6 hosts) | 192.168.0.56 | 192.168.0.57 - 192.168.0.62 | 192.168.0.63 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Departamento de redes 4 hosts** | | | | |
| 9(6 hosts) | 192.168.0.64 | 192.168.0.65 - 192.168.0.70 | 192.168.0.71 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Departamento de servidores 4 hosts** | | | | |
| 10(6 hosts) | 192.168.0.72 | 192.168.0.73 - 192.168.0.78 | 192.168.0.79 |  |
| **\*servers (3 requeridos dns, http, https)** | | | | |
| 11(6 hosts) | 192.168.0.80 | 192.168.0.81 - 192.168.0.86 | 192.168.0.87 | 255.255.255.248/29 |
| ***\*\*\*Subredes para nuevas áreas*** | | | | |
| 12 | 192.168.0.88 | 192.168.0.89 - 192.168.0.94 | 192.168.0.95 | 255.255.255.248/29 |
| 13 | 192.168.0.96 | 192.168.0.97 - 192.168.0.102 | 192.168.0.103 | 255.255.255.248/29 |
| 14 | 192.168.0.104 | 192.168.0.105 - 192.168.0.110 | 192.168.0.111 | 255.255.255.248/29 |
| 15 | 192.168.0.112 | 192.168.0.113 - 192.168.0.118 | 192.168.0.119 | 255.255.255.248/29 |
| 16 | 192.168.0.120 | 192.168.0.121 - 192.168.0.126 | 192.168.0.127 | 255.255.255.248/29 |

Zona Comercial

Bloque de direcciones de red

182.168.0.0/20

Mascara de subred

255.255.255.192/26

Número de hosts/subredes

64

Número de subredes

64

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| **\*Sala de exhibición y ventas (vitrinas, stands) 800 hosts**  **zona wifi 1** | | | | |
| 1 | 182.168.0.0 | 182.168.0.1 - 182.168.0.62 | 182.168.0.63 | 255.255.255.192/26 |
| 2 | 182.168.0.64 | 182.168.0.65 - 182.168.0.126 | 182.168.0.127 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 1-2:*** | | | | |
| 1-2 (126 hosts) | 182.168.0.0 | 182.168.0.1 - 182.168.0.126 | 182.168.0.127 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 2** | | | | |
| 3 | 182.168.0.128 | 182.168.0.129 - 182.168.0.190 | 182.168.0.191 | 255.255.255.192/26 |
| 4 | 182.168.0.192 | 182.168.0.193 - 182.168.0.254 | 182.168.0.255 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 3-4:*** | | | | |
| 3-4 (126 hosts) | 182.168.0.128 | 182.168.0.129 - 182.168.0.254 | 182.168.0.255 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 3** | | | | |
| 5 | 182.168.1.0 | 182.168.1.1 - 182.168.1.62 | 182.168.1.63 | 255.255.255.192/26 |
| 6 | 182.168.1.64 | 182.168.1.65 - 182.168.1.126 | 182.168.1.127 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 5-6:*** | | | | |
| 5-6 (126 hosts) | 182.168.1.0 | 182.168.1.1 - 182.168.1.126 | 182.168.1.127 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 4** | | | | |
| 7 | 182.168.1.128 | 182.168.1.129 - 182.168.1.190 | 182.168.1.191 | 255.255.255.192/26 |
| 8 | 182.168.1.192 | 182.168.1.193 - 182.168.1.254 | 182.168.1.255 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 7-8:*** | | | | |
| 7-8 (126 hosts) | 182.168.1.128 | 182.168.1.129 - 182.168.1.254 | 182.168.1.255 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 5** | | | | |
| 9 | 182.168.2.0 | 182.168.2.1 - 182.168.2.62 | 182.168.2.63 | 255.255.255.192/26 |
| 10 | 182.168.2.64 | 182.168.2.65 - 182.168.2.126 | 182.168.2.127 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 9-10:*** | | | | |
| 9-10 (126 hosts) | 182.168.2.0 | 182.168.2.1 - 182.168.2.126 | 182.168.2.127 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 6** | | | | |
| 11 | 182.168.2.128 | 182.168.2.129 - 182.168.2.190 | 182.168.2.191 | 255.255.255.192/26 |
| 12 | 182.168.2.192 | 182.168.2.193 - 182.168.2.254 | 182.168.2.255 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 11-12:*** | | | | |
| 11-12 (126 hosts) | 182.168.2.128 | 182.168.2.129 - 182.168.2.254 | 182.168.2.255 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 7** | | | | |
| 13 | 182.168.3.0 | 182.168.3.1 - 182.168.3.62 | 182.168.3.63 | 255.255.255.192/26 |
| 14 | 182.168.3.64 | 182.168.3.65 - 182.168.3.126 | 182.168.3.127 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 13-14:*** | | | | |
| 13-14 (126 hosts) | 182.168.3.0 | 182.168.3.1 - 182.168.3.126 | 182.168.3.127 | 255.255.255.128/25 |
| **zona wifi 8** | | | | |
| 15 | 182.168.3.128 | 182.168.3.129 - 182.168.3.190 | 182.168.3.191 | 255.255.255.192/26 |
| 16 | 182.168.3.192 | 182.168.3.193 - 182.168.3.254 | 182.168.3.255 | 255.255.255.192/26 |
| ***unión 15-16:*** | | | | |
| 15-16 (126 hosts) | 182.168.3.128 | 182.168.3.129 - 182.168.3.254 | 182.168.3.255 | 255.255.255.128/25 |
| 17 | 182.168.4.0 | 182.168.4.1 - 182.168.4.62 | 182.168.4.63 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Cajas 2 hosts** | | | | |
| 17.1(6 hosts) | 182.168.4.0 | 182.168.4.1 - 182.168.4.6 | 182.168.4.7 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Administración + SS.HH 3 hosts** | | | | |
| 17.2(6 hosts) | 182.168.4.8 | 182.168.4.9 - 182.168.4.14 | 182.168.4.15 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Secretaria + Archivo 3 hosts** | | | | |
| 17.3(6 hosts) | 182.168.4.16 | 182.168.4.17 - 182.168.4.22 | 182.168.4.23 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Oficina de contabilidad 3 hosts** | | | | |
| 17.4(6 hosts) | 182.168.4.24 | 182.168.4.25 - 182.168.4.30 | 182.168.4.31 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Oficina de jefe de ventas 3 hosts** | | | | |
| 17.5(6 hosts) | 182.168.4.32 | 182.168.4.33 - 182.168.4.38 | 182.168.4.39 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Oficina de personal 2 hosts** | | | | |
| 17.6(6 hosts) | 182.168.4.40 | 182.168.4.41 - 182.168.4.46 | 182.168.4.47 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Sala de reuniones 6 hosts** | | | | |
| 17.1(14 hosts) | 182.168.4.48 | 182.168.4.49 - 182.168.4.62 | 182.168.4.63 | 255.255.255.240/28 |
| 18 | 182.168.4.64 | 182.168.4.65 - 182.168.4.126 | 182.168.4.127 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Cuarto de control TV 2 hosts** | | | | |
| 18.1(6 hosts) | 182.168.4.64 | 182.168.4.65 - 182.168.4.70 | 182.168.4.71 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Caja 1 hosts** | | | | |
| 18.2(6 hosts) | 182.168.4.72 | 182.168.4.73 - 182.168.4.78 | 182.168.4.79 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Área Administrativa 3 hosts** | | | | |
| 18.3(6 hosts) | 182.168.4.80 | 182.168.4.81 - 182.168.4.86 | 182.168.4.87 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Casetas de venta 10 hosts** | | | | |
| 18.4(14 hosts) | 182.168.4.88 | 182.168.4.89 - 182.168.4.102 | 182.168.4.103 | 255.255.255.240/28 |
| **\*\*red sobrante 24 hosts** | | | | |
|  | 182.168.4.104 | 182.168.4.105 - 182.168.4.126 | 182.168.4.127 |  |
| **local1** | | | | |
| 19 | 182.168.4.128 | 182.168.4.129 - 182.168.4.190 | 182.168.4.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 19.1 | 182.168.4.128 | 182.168.4.129 - 182.168.4.158 | 182.168.4.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 19.2 | 182.168.4.160 | 182.168.4.161 - 182.168.4.190 | 182.168.4.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local2** | | | | |
| 20 | 182.168.4.192 | 182.168.4.193 - 182.168.4.254 | 182.168.4.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 20.1 | 182.168.4.192 | 182.168.4.193 - 182.168.4.222 | 182.168.4.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 20.2 | 182.168.4.224 | 182.168.4.225 - 182.168.4.254 | 182.168.4.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local3** | | | | |
| 21 | 182.168.5.0 | 182.168.5.1 - 182.168.5.62 | 182.168.5.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 21.1 | 182.168.5.0 | 182.168.5.1 - 182.168.5.30 | 182.168.5.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 21.2 | 182.168.5.32 | 182.168.5.33 - 182.168.5.62 | 182.168.5.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local4** | | | | |
| 22 | 182.168.5.64 | 182.168.5.65 - 182.168.5.126 | 182.168.5.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 22.1 | 182.168.5.64 | 182.168.5.65 - 182.168.5.94 | 182.168.5.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 22.2 | 182.168.5.96 | 182.168.5.97 - 182.168.5.126 | 182.168.5.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local5** | | | | |
| 23 | 182.168.5.128 | 182.168.5.129 - 182.168.5.190 | 182.168.5.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 23.1 | 182.168.5.128 | 182.168.5.129 - 182.168.5.158 | 182.168.5.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 23.1 | 182.168.5.160 | 182.168.5.161 - 182.168.5.190 | 182.168.5.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local6** | | | | |
| 24 | 182.168.5.192 | 182.168.5.193 - 182.168.5.254 | 182.168.5.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 24.1 | 182.168.5.192 | 182.168.5.193 - 182.168.5.222 | 182.168.5.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 24.2 | 182.168.5.224 | 182.168.5.225 - 182.168.5.254 | 182.168.5.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local7** | | | | |
| 25 | 182.168.6.0 | 182.168.6.1 - 182.168.6.62 | 182.168.6.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 25.1 | 182.168.6.0 | 182.168.6.1 - 182.168.6.30 | 182.168.6.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 25.2 | 182.168.6.32 | 182.168.6.33 - 182.168.6.62 | 182.168.6.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local8** | | | | |
| 26 | 182.168.6.64 | 182.168.6.65 - 182.168.6.126 | 182.168.6.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 26.1 | 182.168.6.64 | 182.168.6.65 - 182.168.6.94 | 182.168.6.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 26.2 | 182.168.6.96 | 182.168.6.97 - 182.168.6.126 | 182.168.6.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local9** | | | | |
| 27 | 182.168.6.128 | 182.168.6.129 - 182.168.6.190 | 182.168.6.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 27.1 | 182.168.6.128 | 182.168.6.129 - 182.168.6.158 | 182.168.6.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 27.2 | 182.168.6.160 | 182.168.6.161 - 182.168.6.190 | 182.168.6.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local10** | | | | |
| 28 | 182.168.6.192 | 182.168.6.193 - 182.168.6.254 | 182.168.6.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 28.1 | 182.168.6.192 | 182.168.6.193 - 182.168.6.222 | 182.168.6.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 28.2 | 182.168.6.224 | 182.168.6.225 - 182.168.6.254 | 182.168.6.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local11** | | | | |
| 29 | 182.168.7.0 | 182.168.7.1 - 182.168.7.62 | 182.168.7.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 29.1 | 182.168.7.0 | 182.168.7.1 - 182.168.7.30 | 182.168.7.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 29.2 | 182.168.7.32 | 182.168.7.33 - 182.168.7.62 | 182.168.7.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local12** | | | | |
| 30 | 182.168.7.64 | 182.168.7.65 - 182.168.7.126 | 182.168.7.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 30.1 | 182.168.7.64 | 182.168.7.65 - 182.168.7.94 | 182.168.7.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 30.2 | 182.168.7.96 | 182.168.7.97 - 182.168.7.126 | 182.168.7.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local13** | | | | |
| 31 | 182.168.7.128 | 182.168.7.129 - 182.168.7.190 | 182.168.7.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 31.1 | 182.168.7.128 | 182.168.7.129 - 182.168.7.158 | 182.168.7.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 31.2 | 182.168.7.160 | 182.168.7.161 - 182.168.7.190 | 182.168.7.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local14** | | | | |
| 32 | 182.168.7.192 | 182.168.7.193 - 182.168.7.254 | 182.168.7.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 32.1 | 182.168.7.192 | 182.168.7.193 - 182.168.7.222 | 182.168.7.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 32.2 | 182.168.7.224 | 182.168.7.225 - 182.168.7.254 | 182.168.7.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local15** | | | | |
| 33 | 182.168.8.0 | 182.168.8.1 - 182.168.8.62 | 182.168.8.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 33.1 | 182.168.8.0 | 182.168.8.1 - 182.168.8.30 | 182.168.8.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 33.2 | 182.168.8.32 | 182.168.8.33 - 182.168.8.62 | 182.168.8.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local16** | | | | |
| 34 | 182.168.8.64 | 182.168.8.65 - 182.168.8.126 | 182.168.8.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 34.1 | 182.168.8.64 | 182.168.8.65 - 182.168.8.94 | 182.168.8.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 34.2 | 182.168.8.96 | 182.168.8.97 - 182.168.8.126 | 182.168.8.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local17** | | | | |
| 35 | 182.168.8.128 | 182.168.8.129 - 182.168.8.190 | 182.168.8.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 35.1 | 182.168.8.128 | 182.168.8.129 - 182.168.8.158 | 182.168.8.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 35.2 | 182.168.8.160 | 182.168.8.161 - 182.168.8.190 | 182.168.8.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local18** | | | | |
| 36 | 182.168.8.192 | 182.168.8.193 - 182.168.8.254 | 182.168.8.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 36.1 | 182.168.8.192 | 182.168.8.193 - 182.168.8.222 | 182.168.8.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 36.2 | 182.168.8.224 | 182.168.8.225 - 182.168.8.254 | 182.168.8.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local19** | | | | |
| 37 | 182.168.9.0 | 182.168.9.1 - 182.168.9.62 | 182.168.9.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 37.1 | 182.168.9.0 | 182.168.9.1 - 182.168.9.30 | 182.168.9.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 37.2 | 182.168.9.32 | 182.168.9.33 - 182.168.9.62 | 182.168.9.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local20** | | | | |
| 38 | 182.168.9.64 | 182.168.9.65 - 182.168.9.126 | 182.168.9.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 38.1 | 182.168.9.64 | 182.168.9.65 - 182.168.9.94 | 182.168.9.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 38.2 | 182.168.9.96 | 182.168.9.97 - 182.168.9.126 | 182.168.9.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local21** | | | | |
| 39 | 182.168.9.128 | 182.168.9.129 - 182.168.9.190 | 182.168.9.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 39.1 | 182.168.9.128 | 182.168.9.129 - 182.168.9.158 | 182.168.9.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 39.2 | 182.168.9.160 | 182.168.9.161 - 182.168.9.190 | 182.168.9.191 | 255.255.255.224/27 |
| **local22** | | | | |
| 40 | 182.168.9.192 | 182.168.9.193 - 182.168.9.254 | 182.168.9.255 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 40.1 | 182.168.9.192 | 182.168.9.193 - 182.168.9.222 | 182.168.9.223 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 40.2 | 182.168.9.224 | 182.168.9.225 - 182.168.9.254 | 182.168.9.255 | 255.255.255.224/27 |
| **local23** | | | | |
| 41 | 182.168.10.0 | 182.168.10.1 - 182.168.10.62 | 182.168.10.63 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 41.1 | 182.168.10.0 | 182.168.10.1 - 182.168.10.30 | 182.168.10.31 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 41.2 | 182.168.10.32 | 182.168.10.33 - 182.168.10.62 | 182.168.10.63 | 255.255.255.224/27 |
| **local24** | | | | |
| 42 | 182.168.10.64 | 182.168.10.65 - 182.168.10.126 | 182.168.10.127 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 42.1 | 182.168.10.64 | 182.168.10.65 - 182.168.10.94 | 182.168.10.95 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 42.2 | 182.168.10.96 | 182.168.10.97 - 182.168.10.126 | 182.168.10.127 | 255.255.255.224/27 |
| **local25** | | | | |
| 43 | 182.168.10.128 | 182.168.10.129 - 182.168.10.190 | 182.168.10.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi** | | | | |
| 43.1 | 182.168.10.128 | 182.168.10.129 - 182.168.10.158 | 182.168.10.159 | 255.255.255.224/27 |
| **ethernet** | | | | |
| 43.2 | 182.168.10.160 | 182.168.10.161 - 182.168.10.190 | 182.168.10.191 | 255.255.255.224/27 |
| ***\*\*\*subredes sobrantes para futuras áreas de la Zona Comercial*** | | | | |
| 44 | 182.168.10.192 | 182.168.10.193 - 182.168.10.254 | 182.168.10.255 | 255.255.255.192/26 |
| 45 | 182.168.11.0 | 182.168.11.1 - 182.168.11.62 | 182.168.11.63 | 255.255.255.192/26 |
| 46 | 182.168.11.64 | 182.168.11.65 - 182.168.11.126 | 182.168.11.127 | 255.255.255.192/26 |
| 47 | 182.168.11.128 | 182.168.11.129 - 182.168.11.190 | 182.168.11.191 | 255.255.255.192/26 |
| 48 | 182.168.11.192 | 182.168.11.193 - 182.168.11.254 | 182.168.11.255 | 255.255.255.192/26 |
| 49 | 182.168.12.0 | 182.168.12.1 - 182.168.12.62 | 182.168.12.63 | 255.255.255.192/26 |
| 50 | 182.168.12.64 | 182.168.12.65 - 182.168.12.126 | 182.168.12.127 | 255.255.255.192/26 |
| 51 | 182.168.12.128 | 182.168.12.129 - 182.168.12.190 | 182.168.12.191 | 255.255.255.192/26 |
| 52 | 182.168.12.192 | 182.168.12.193 - 182.168.12.254 | 182.168.12.255 | 255.255.255.192/26 |
| 53 | 182.168.13.0 | 182.168.13.1 - 182.168.13.62 | 182.168.13.63 | 255.255.255.192/26 |
| 54 | 182.168.13.64 | 182.168.13.65 - 182.168.13.126 | 182.168.13.127 | 255.255.255.192/26 |
| 55 | 182.168.13.128 | 182.168.13.129 - 182.168.13.190 | 182.168.13.191 | 255.255.255.192/26 |
| 56 | 182.168.13.192 | 182.168.13.193 - 182.168.13.254 | 182.168.13.255 | 255.255.255.192/26 |
| 57 | 182.168.14.0 | 182.168.14.1 - 182.168.14.62 | 182.168.14.63 | 255.255.255.192/26 |
| 58 | 182.168.14.64 | 182.168.14.65 - 182.168.14.126 | 182.168.14.127 | 255.255.255.192/26 |
| 59 | 182.168.14.128 | 182.168.14.129 - 182.168.14.190 | 182.168.14.191 | 255.255.255.192/26 |
| 60 | 182.168.14.192 | 182.168.14.193 - 182.168.14.254 | 182.168.14.255 | 255.255.255.192/26 |
| 61 | 182.168.15.0 | 182.168.15.1 - 182.168.15.62 | 182.168.15.63 | 255.255.255.192/26 |
| 62 | 182.168.15.64 | 182.168.15.65 - 182.168.15.126 | 182.168.15.127 | 255.255.255.192/26 |
| 63 | 182.168.15.128 | 182.168.15.129 - 182.168.15.190 | 182.168.15.191 | 255.255.255.192/26 |
| 64 | 182.168.15.192 | 182.168.15.193 - 182.168.15.254 | 182.168.15.255 | 255.255.255.192/26 |

Zona de Agencias Bancarias

Bloque de direcciones de red

172.168.0.0/20

Mascara de subred

255.255.255.192/26

Número de hosts/subredes

64

Número de subredes

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| 1 | 172.168.0.0 | 172.168.0.1 - 172.168.0.62 | 172.168.0.63 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Agencias Bancarias 30 hosts** | | | | |
| 1.1(30 hosts) | 172.168.0.0 | 172.168.0.1 - 172.168.0.30 | 172.168.0.31 | 255.255.255.224/27 |
| **\*Gerencia 3 hosts** | | | | |
| 1.2(6 hosts) | 172.168.0.32 | 172.168.0.33 - 172.168.0.38 | 172.168.0.39 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Secretaria 3 hosts** | | | | |
| 1.3(6 hosts) | 172.168.0.40 | 172.168.0.41 - 172.168.0.46 | 172.168.0.47 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Ventanillas 8 hosts** | | | | |
| 1.3(14 hosts) | 172.168.0.48 | 172.168.0.49 - 172.168.0.62 | 172.168.0.63 | 255.255.255.240/28 |
| 2 | 172.168.0.64 | 172.168.0.65 - 172.168.0.126 | 172.168.0.127 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Bóveda y ante bóveda 1 hosts** | | | | |
| 2.1(6 hosts) | 172.168.0.64 | 172.168.0.65 - 172.168.0.70 | 172.168.0.71 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Cajeros automáticos 3 hosts** | | | | |
| **\*\*\*Subredes para nuevas áreas** | | | | |
| 2.1(6 hosts) | 172.168.0.72 | 172.168.0.73 - 172.168.0.78 | 172.168.0.79 | 255.255.255.248/29 |
| 2.2 | 172.168.0.80 | 172.168.0.81 - 172.168.0.126 | 172.168.0.127 | 255.255.255.192/26 |
| 3 | 172.168.0.128 | 172.168.0.129 - 172.168.0.190 | 172.168.0.191 | 255.255.255.192/26 |
| 4 | 172.168.0.192 | 172.168.0.193 - 172.168.0.254 | 172.168.0.255 | 255.255.255.192/26 |
| 5 | 172.168.1.0 | 172.168.1.1 - 172.168.1.62 | 172.168.1.63 | 255.255.255.192/26 |
| 6 | 172.168.1.64 | 172.168.1.65 - 172.168.1.126 | 172.168.1.127 | 255.255.255.192/26 |
| 7 | 172.168.1.128 | 172.168.1.129 - 172.168.1.190 | 172.168.1.191 | 255.255.255.192/26255.255.255.192/26 |
| 8 | 172.168.1.192 | 172.168.1.193 - 172.168.1.254 | 172.168.1.255 | 255.255.255.192/26 |
| 9 | 172.168.2.0 | 172.168.2.1 - 172.168.2.62 | 172.168.2.63 | 255.255.255.192/26 |
| 10 | 172.168.2.64 | 172.168.2.65 - 172.168.2.126 | 172.168.2.127 | 255.255.255.192/26 |
| 11 | 172.168.2.128 | 172.168.2.129 - 172.168.2.190 | 172.168.2.191 | 255.255.255.192/26 |
| 12 | 172.168.2.192 | 172.168.2.193 - 172.168.2.254 | 172.168.2.255 | 255.255.255.192/26 |
| 13 | 172.168.3.0 | 172.168.3.1 - 172.168.3.62 | 172.168.3.63 | 255.255.255.192/26 |
| 14 | 172.168.3.64 | 172.168.3.65 - 172.168.3.126 | 172.168.3.127 | 255.255.255.192/26 |
| 15 | 172.168.3.128 | 172.168.3.129 - 172.168.3.190 | 172.168.3.191 | 255.255.255.192/26 |
| 16 | 172.168.3.192 | 172.168.3.193 - 172.168.3.254 | 172.168.3.255 | 255.255.255.192/26 |
| 17 | 172.168.4.0 | 172.168.4.1 - 172.168.4.62 | 172.168.4.63 | 255.255.255.192/26 |
| 18 | 172.168.4.64 | 172.168.4.65 - 172.168.4.126 | 172.168.4.127 | 255.255.255.192/26 |
| 19 | 172.168.4.128 | 172.168.4.129 - 172.168.4.190 | 172.168.4.191 | 255.255.255.192/26 |
| 20 | 172.168.4.192 | 172.168.4.193 - 172.168.4.254 | 172.168.4.255 | 255.255.255.192/26 |
| 21 | 172.168.5.0 | 172.168.5.1 - 172.168.5.62 | 172.168.5.63 | 255.255.255.192/26 |
| 22 | 172.168.5.64 | 172.168.5.65 - 172.168.5.126 | 172.168.5.127 | 255.255.255.192/26 |
| 23 | 172.168.5.128 | 172.168.5.129 - 172.168.5.190 | 172.168.5.191 | 255.255.255.192/26 |
| 24 | 172.168.5.192 | 172.168.5.193 - 172.168.5.254 | 172.168.5.255 | 255.255.255.192/26 |
| 25 | 172.168.6.0 | 172.168.6.1 - 172.168.6.62 | 172.168.6.63 | 255.255.255.192/26 |
| 26 | 172.168.6.64 | 172.168.6.65 - 172.168.6.126 | 172.168.6.127 | 255.255.255.192/26 |
| 27 | 172.168.6.128 | 172.168.6.129 - 172.168.6.190 | 172.168.6.191 | 255.255.255.192/26 |
| 28 | 172.168.6.192 | 172.168.6.193 - 172.168.6.254 | 172.168.6.255 | 255.255.255.192/26 |
| 29 | 172.168.7.0 | 172.168.7.1 - 172.168.7.62 | 172.168.7.63 | 255.255.255.192/26 |
| 30 | 172.168.7.64 | 172.168.7.65 - 172.168.7.126 | 172.168.7.127 | 255.255.255.192/26 |
| 31 | 172.168.7.128 | 172.168.7.129 - 172.168.7.190 | 172.168.7.191 | 255.255.255.192/26 |
| 32 | 172.168.7.192 | 172.168.7.193 - 172.168.7.254 | 172.168.7.255 | 255.255.255.192/26 |
| 33 | 172.168.8.0 | 172.168.8.1 - 172.168.8.62 | 172.168.8.63 | 255.255.255.192/26 |
| 34 | 172.168.8.64 | 172.168.8.65 - 172.168.8.126 | 172.168.8.127 | 255.255.255.192/26 |
| 35 | 172.168.8.128 | 172.168.8.129 - 172.168.8.190 | 172.168.8.191 | 255.255.255.192/26 |
| 36 | 172.168.8.192 | 172.168.8.193 - 172.168.8.254 | 172.168.8.255 | 255.255.255.192/26 |
| 37 | 172.168.9.0 | 172.168.9.1 - 172.168.9.62 | 172.168.9.63 | 255.255.255.192/26 |
| 38 | 172.168.9.64 | 172.168.9.65 - 172.168.9.126 | 172.168.9.127 | 255.255.255.192/26 |
| 39 | 172.168.9.128 | 172.168.9.129 - 172.168.9.190 | 172.168.9.191 | 255.255.255.192/26 |
| 40 | 172.168.9.192 | 172.168.9.193 - 172.168.9.254 | 172.168.9.255 | 255.255.255.192/26 |
| 41 | 172.168.10.0 | 172.168.10.1 - 172.168.10.62 | 172.168.10.63 | 255.255.255.192/26 |
| 42 | 172.168.10.64 | 172.168.10.65 - 172.168.10.126 | 172.168.10.127 | 255.255.255.192/26 |
| 43 | 172.168.10.128 | 172.168.10.129 - 172.168.10.190 | 172.168.10.191 | 255.255.255.192/26 |
| 44 | 172.168.10.192 | 172.168.10.193 - 172.168.10.254 | 172.168.10.255 | 255.255.255.192/26 |
| 45 | 172.168.11.0 | 172.168.11.1 - 172.168.11.62 | 172.168.11.63 | 255.255.255.192/26 |
| 46 | 172.168.11.64 | 172.168.11.65 - 172.168.11.126 | 172.168.11.127 | 255.255.255.192/26 |
| 47 | 172.168.11.128 | 172.168.11.129 - 172.168.11.190 | 172.168.11.191 | 255.255.255.192/26 |
| 48 | 172.168.11.192 | 172.168.11.193 - 172.168.11.254 | 172.168.11.255 | 255.255.255.192/26 |
| 49 | 172.168.12.0 | 172.168.12.1 - 172.168.12.62 | 172.168.12.63 | 255.255.255.192/26 |
| 50 | 172.168.12.64 | 172.168.12.65 - 172.168.12.126 | 172.168.12.127 | 255.255.255.192/26 |
| 51 | 172.168.12.128 | 172.168.12.129 - 172.168.12.190 | 172.168.12.191 | 255.255.255.192/26 |
| 52 | 172.168.12.192 | 172.168.12.193 - 172.168.12.254 | 172.168.12.255 | 255.255.255.192/26 |
| 53 | 172.168.13.0 | 172.168.13.1 - 172.168.13.62 | 172.168.13.63 | 255.255.255.192/26 |
| 54 | 172.168.13.64 | 172.168.13.65 - 172.168.13.126 | 172.168.13.127 | 255.255.255.192/26 |
| 55 | 172.168.13.128 | 172.168.13.129 - 172.168.13.190 | 172.168.13.191 | 255.255.255.192/26 |
| 56 | 172.168.13.192 | 172.168.13.193 - 172.168.13.254 | 172.168.13.255 | 255.255.255.192/26 |
| 57 | 172.168.14.0 | 172.168.14.1 - 172.168.14.62 | 172.168.14.63 | 255.255.255.192/26 |
| 58 | 172.168.14.64 | 172.168.14.65 - 172.168.14.126 | 172.168.14.127 | 255.255.255.192/26 |
| 59 | 172.168.14.128 | 172.168.14.129 - 172.168.14.190 | 172.168.14.191 | 255.255.255.192/26 |
| 60 | 172.168.14.192 | 172.168.14.193 - 172.168.14.254 | 172.168.14.255 | 255.255.255.192/26 |
| 61 | 172.168.15.0 | 172.168.15.1 - 172.168.15.62 | 172.168.15.63 | 255.255.255.192/26 |
| 62 | 172.168.15.64 | 172.168.15.65 - 172.168.15.126 | 172.168.15.127 | 255.255.255.192/26 |
| 63 | 172.168.15.128 | 172.168.15.129 - 172.168.15.190 | 172.168.15.191 | 255.255.255.192/26 |
| 64 | 172.168.15.192 | 172.168.15.193 - 172.168.15.254 | 172.168.15.255 | 255.255.255.192/26 |

Zona Entretenimiento

Bloque de direcciones de red

162.168.0.0/20

Mascara de subred

255.255.255.192/26

Número de hosts/subredes

64

Número de subredes

64

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| 1 | 162.168.0.0 | 162.168.0.1 - 162.168.0.62 | 162.168.0.63 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Cabinas 12 hosts** | | | | |
| 1.1(14 hosts) | 162.168.0.0 | 162.168.0.1 - 162.168.0.14 | 162.168.0.15 | 255.255.255.240/28 |
| **\*Boletería 1 hosts** | | | | |
| 1.2(6 hosts) | 162.168.0.16 | 162.168.0.17 - 162.168.0.22 | 162.168.0.23 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Administración Cine 3 hosts** | | | | |
| 1.3(6 hosts) | 162.168.0.24 | 162.168.0.25 - 162.168.0.30 | 162.168.0.31 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Espera + Secretaria 5 hosts** | | | | |
| 1.4(6 hosts) | 162.168.0.32 | 162.168.0.33 - 162.168.0.38 | 162.168.0.39 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Administración Gimnasio 3 hosts** | | | | |
| 1.5(6 hosts) | 162.168.0.40 | 162.168.0.41 - 162.168.0.46 | 162.168.0.47 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Estar 1 hosts**  **wifi** | | | | |
| 1.4(6 hosts) | 162.168.0.48 | 162.168.0.49 - 162.168.0.54 | 162.168.0.55 | 255.255.255.248/29 |
| **\*Barra de atención 1 hosts** | | | | |
| 1.5(6 hosts) | 162.168.0.56 | 162.168.0.57 - 162.168.0.62 | 162.168.0.63 | 255.255.255.248/29 |
| 2 | 162.168.0.64 | 162.168.0.65 - 162.168.0.126 | 162.168.0.127 | 255.255.255.192/26 |
| **\*Administración área de juegos 3 hosts** | | | | |
| 2.1(6 hosts) | 162.168.0.64 | 162.168.0.65 - 162.168.0.70 | 162.168.0.71 | 255.255.255.248/29 |
| ***\*\*sobra red de 56 hosts para nuevas áreas que requieran pocos hosts.*** | | | | |
|  | 162.168.0.72 | 162.168.0.73 - 162.168.0.126 | 162.168.0.127 |  |
| **\*Área de mesas 100 hosts**  **wifi1** | | | | |
| 3(64 hosts) | 162.168.0.128 | 162.168.0.129 - 162.168.0.190 | 162.168.0.191 | 255.255.255.192/26 |
| **wifi2** | | | | |
| 4(64 hosts) | 162.168.0.192 | 162.168.0.193 - 162.168.0.254 | 162.168.0.255 | 255.255.255.192/26 |
| **\*\*\*Subredes para nuevas áreas** | | | | |
| 5 | 162.168.1.0 | 162.168.1.1 - 162.168.1.62 | 162.168.1.63 | 255.255.255.192/26 |
| 6 | 162.168.1.64 | 162.168.1.65 - 162.168.1.126 | 162.168.1.127 | 255.255.255.192/26 |
| 7 | 162.168.1.128 | 162.168.1.129 - 162.168.1.190 | 162.168.1.191 | 255.255.255.192/26 |
| 8 | 162.168.1.192 | 162.168.1.193 - 162.168.1.254 | 162.168.1.255 | 255.255.255.192/26 |
| 9 | 162.168.2.0 | 162.168.2.1 - 162.168.2.62 | 162.168.2.63 | 255.255.255.192/26 |
| 10 | 162.168.2.64 | 162.168.2.65 - 162.168.2.126 | 162.168.2.127 | 255.255.255.192/26 |
| 11 | 162.168.2.128 | 162.168.2.129 - 162.168.2.190 | 162.168.2.191 | 255.255.255.192/26 |
| 12 | 162.168.2.192 | 162.168.2.193 - 162.168.2.254 | 162.168.2.255 | 255.255.255.192/26 |
| 13 | 162.168.3.0 | 162.168.3.1 - 162.168.3.62 | 162.168.3.63 | 255.255.255.192/26 |
| 14 | 162.168.3.64 | 162.168.3.65 - 162.168.3.126 | 162.168.3.127 | 255.255.255.192/26 |
| 15 | 162.168.3.128 | 162.168.3.129 - 162.168.3.190 | 162.168.3.191 | 255.255.255.192/26 |
| 16 | 162.168.3.192 | 162.168.3.193 - 162.168.3.254 | 162.168.3.255 | 255.255.255.192/26 |
| 17 | 162.168.4.0 | 162.168.4.1 - 162.168.4.62 | 162.168.4.63 | 255.255.255.192/26 |
| 18 | 162.168.4.64 | 162.168.4.65 - 162.168.4.126 | 162.168.4.127 | 255.255.255.192/26 |
| 19 | 162.168.4.128 | 162.168.4.129 - 162.168.4.190 | 162.168.4.191 | 255.255.255.192/26 |
| 20 | 162.168.4.192 | 162.168.4.193 - 162.168.4.254 | 162.168.4.255 | 255.255.255.192/26 |
| 21 | 162.168.5.0 | 162.168.5.1 - 162.168.5.62 | 162.168.5.63 | 255.255.255.192/26 |
| 22 | 162.168.5.64 | 162.168.5.65 - 162.168.5.126 | 162.168.5.127 | 255.255.255.192/26 |
| 23 | 162.168.5.128 | 162.168.5.129 - 162.168.5.190 | 162.168.5.191 | 255.255.255.192/26 |
| 24 | 162.168.5.192 | 162.168.5.193 - 162.168.5.254 | 162.168.5.255 | 255.255.255.192/26 |
| 25 | 162.168.6.0 | 162.168.6.1 - 162.168.6.62 | 162.168.6.63 | 255.255.255.192/26 |
| 26 | 162.168.6.64 | 162.168.6.65 - 162.168.6.126 | 162.168.6.127 | 255.255.255.192/26 |
| 27 | 162.168.6.128 | 162.168.6.129 - 162.168.6.190 | 162.168.6.191 | 255.255.255.192/26 |
| 28 | 162.168.6.192 | 162.168.6.193 - 162.168.6.254 | 162.168.6.255 | 255.255.255.192/26 |
| 29 | 162.168.7.0 | 162.168.7.1 - 162.168.7.62 | 162.168.7.63 | 255.255.255.192/26 |
| 30 | 162.168.7.64 | 162.168.7.65 - 162.168.7.126 | 162.168.7.127 | 255.255.255.192/26 |
| 31 | 162.168.7.128 | 162.168.7.129 - 162.168.7.190 | 162.168.7.191 | 255.255.255.192/26 |
| 32 | 162.168.7.192 | 162.168.7.193 - 162.168.7.254 | 162.168.7.255 | 255.255.255.192/26 |
| 33 | 162.168.8.0 | 162.168.8.1 - 162.168.8.62 | 162.168.8.63 | 255.255.255.192/26 |
| 34 | 162.168.8.64 | 162.168.8.65 - 162.168.8.126 | 162.168.8.127 | 255.255.255.192/26 |
| 35 | 162.168.8.128 | 162.168.8.129 - 162.168.8.190 | 162.168.8.191 | 255.255.255.192/26 |
| 36 | 162.168.8.192 | 162.168.8.193 - 162.168.8.254 | 162.168.8.255 | 255.255.255.192/26 |
| 37 | 162.168.9.0 | 162.168.9.1 - 162.168.9.62 | 162.168.9.63 | 255.255.255.192/26 |
| 38 | 162.168.9.64 | 162.168.9.65 - 162.168.9.126 | 162.168.9.127 | 255.255.255.192/26 |
| 39 | 162.168.9.128 | 162.168.9.129 - 162.168.9.190 | 162.168.9.191 | 255.255.255.192/26 |
| 40 | 162.168.9.192 | 162.168.9.193 - 162.168.9.254 | 162.168.9.255 | 255.255.255.192/26 |
| 41 | 162.168.10.0 | 162.168.10.1 - 162.168.10.62 | 162.168.10.63 | 255.255.255.192/26 |
| 42 | 162.168.10.64 | 162.168.10.65 - 162.168.10.126 | 162.168.10.127 | 255.255.255.192/26 |
| 43 | 162.168.10.128 | 162.168.10.129 - 162.168.10.190 | 162.168.10.191 | 255.255.255.192/26 |
| 44 | 162.168.10.192 | 162.168.10.193 - 162.168.10.254 | 162.168.10.255 | 255.255.255.192/26 |
| 45 | 162.168.11.0 | 162.168.11.1 - 162.168.11.62 | 162.168.11.63 | 255.255.255.192/26 |
| 46 | 162.168.11.64 | 162.168.11.65 - 162.168.11.126 | 162.168.11.127 | 255.255.255.192/26 |
| 47 | 162.168.11.128 | 162.168.11.129 - 162.168.11.190 | 162.168.11.191 | 255.255.255.192/26 |
| 48 | 162.168.11.192 | 162.168.11.193 - 162.168.11.254 | 162.168.11.255 | 255.255.255.192/26 |
| 49 | 162.168.12.0 | 162.168.12.1 - 162.168.12.62 | 162.168.12.63 | 255.255.255.192/26 |
| 50 | 162.168.12.64 | 162.168.12.65 - 162.168.12.126 | 162.168.12.127 | 255.255.255.192/26 |
| 51 | 162.168.12.128 | 162.168.12.129 - 162.168.12.190 | 162.168.12.191 | 255.255.255.192/26 |
| 52 | 162.168.12.192 | 162.168.12.193 - 162.168.12.254 | 162.168.12.255 | 255.255.255.192/26 |
| 53 | 162.168.13.0 | 162.168.13.1 - 162.168.13.62 | 162.168.13.63 | 255.255.255.192/26 |
| 54 | 162.168.13.64 | 162.168.13.65 - 162.168.13.126 | 162.168.13.127 | 255.255.255.192/26 |
| 55 | 162.168.13.128 | 162.168.13.129 - 162.168.13.190 | 162.168.13.191 | 255.255.255.192/26 |
| 56 | 162.168.13.192 | 162.168.13.193 - 162.168.13.254 | 162.168.13.255 | 255.255.255.192/26 |
| 57 | 162.168.14.0 | 162.168.14.1 - 162.168.14.62 | 162.168.14.63 | 255.255.255.192/26 |
| 58 | 162.168.14.64 | 162.168.14.65 - 162.168.14.126 | 162.168.14.127 | 255.255.255.192/26 |
| 59 | 162.168.14.128 | 162.168.14.129 - 162.168.14.190 | 162.168.14.191 | 255.255.255.192/26 |
| 60 | 162.168.14.192 | 162.168.14.193 - 162.168.14.254 | 162.168.14.255 | 255.255.255.192/26 |
| 61 | 162.168.15.0 | 162.168.15.1 - 162.168.15.62 | 162.168.15.63 | 255.255.255.192/26 |
| 62 | 162.168.15.64 | 162.168.15.65 - 162.168.15.126 | 162.168.15.127 | 255.255.255.192/26 |
| 63 | 162.168.15.128 | 162.168.15.129 - 162.168.15.190 | 162.168.15.191 | 255.255.255.192/26 |
| 64 | 162.168.15.192 | 162.168.15.193 - 162.168.15.254 | 162.168.15.255 | 255.255.255.192/26 |

Zona de Comidas

Bloque de direcciones de red

152.168.0.0/20

Mascara de subred

255.255.255.0/24

Número de hosts/subredes

256

Número de subredes

16

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| **\*establecimientos de comida rápida 40 hosts** | | | | |
| 1(254 hosts) | 152.168.0.0 | 152.168.0.1 - 152.168.0.254 | 152.168.0.255 | 255.255.255.0/24 |
| **\*Patio de comida 300 hosts**  **Wifi1** | | | | |
| 2 | 152.168.1.0 | 152.168.1.1 - 152.168.1.254 | 152.168.1.255 | 255.255.255.0/24 |
| **wifi2** | | | | |
| 3 | 152.168.2.0 | 152.168.2.1 - 152.168.2.254 | 152.168.2.255 | 255.255.255.0/24 |
| **\*\*\*Subredes para nuevas áreas** | | | | |
| 4 | 152.168.3.0 | 152.168.3.1 - 152.168.3.254 | 152.168.3.255 | 255.255.255.0/24 |
| 5 | 152.168.4.0 | 152.168.4.1 - 152.168.4.254 | 152.168.4.255 | 255.255.255.0/24 |
| 6 | 152.168.5.0 | 152.168.5.1 - 152.168.5.254 | 152.168.5.255 | 255.255.255.0/24 |
| 7 | 152.168.6.0 | 152.168.6.1 - 152.168.6.254 | 152.168.6.255 | 255.255.255.0/24 |
| 8 | 152.168.7.0 | 152.168.7.1 - 152.168.7.254 | 152.168.7.255 | 255.255.255.0/24 |
| 9 | 152.168.8.0 | 152.168.8.1 - 152.168.8.254 | 152.168.8.255 | 255.255.255.0/24 |
| 10 | 152.168.9.0 | 152.168.9.1 - 152.168.9.254 | 152.168.9.255 | 255.255.255.0/24 |
| 11 | 152.168.10.0 | 152.168.10.1 - 152.168.10.254 | 152.168.10.255 | 255.255.255.0/24 |
| 12 | 152.168.11.0 | 152.168.11.1 - 152.168.11.254 | 152.168.11.255 | 255.255.255.0/24 |
| 13 | 152.168.12.0 | 152.168.12.1 - 152.168.12.254 | 152.168.12.255 | 255.255.255.0/24 |

Servicios Generales

Bloque de direcciones de red

142.168.0.0/28

Mascara de red

255.255.255.240/28

Número de hosts

16

Número de subredes

0

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| **\*Sala de máquinas y equipos 1 hosts** | | | | |
| 1(14 hosts) | 142.168.0.0 | 142.168.0.1 - 142.168.0.14 | 142.168.0.15 | 255.255.255.240/28 |

Estacionamiento

Bloque de direcciones de red

132.168.0.0/28

Mascara de red

255.255.255.240/28

Número de hosts

16

Número de subredes

0

\*\*\*Áreas que requieren acceso a internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalles de subred | | | | |
| SubnetID | SubnetAddress | HostAddressRange | BroadcastAddress | submask |
| **\*Caseta de control 1 hosts** | | | | |
| 1(14 hosts) | 132.168.0.0 | 132.168.0.1 - 132.168.0.14 | 132.168.0.15 | 255.255.255.240/28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Interfaces fast/giga** | |
| *Interface* | *ip address* |
| RISP | |
| interface gigabitethernet 0/2 | ip address 19.19.0.2 255.255.255.0 |
| RCLIENTE | |
| interface gigabitethernet 0/2 | ip address 19.19.0.1 255.255.255.0 |
| RGOOGLE | |
| interface gigabitethernet 0/0 | ip address 5.5.5.1 255.255.255.0 |
| interface gigabitethernet 0/1 | ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 |
| RFacebook | |
| interface gigabitethernet 0/0 | ip address 6.6.6.1 255.255.255.0 |
| interface gigabitethernet 0/1 | ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 |
| RCisco | |
| interface gigabitethernet 0/0 | ip address 7.7.7.1 255.255.255.0 |
| interface gigabitethernet 0/1 | ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Interfaces seriales** | |
| *Interface* | *ip address* |
| Router R1 | |
| interface serial 0/0/0 | ip address 10.10.0.1 255.255.255.0 |
| interface serial 0/1/0 | ip address 18.18.0.1 255.255.255.0 |
| Router R2 | |
| interface serial 0/0/0 | ip address 10.10.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/0/1 | ip address 11.11.0.1 255.255.255.0 |
| interface serial 0/1/0 | ip address 16.16.0.1 255.255.255.0 |
| Router R3 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 11.11.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/0/0 | ip address 12.12.0.1 255.255.255.0 |
| interface serial 0/1/0 | ip address 17.17.0.1 255.255.255.0 |
| Router R4 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 12.12.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/0/0 | ip address 12.12.0.1 255.255.255.0 |
| Router R5 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 13.13.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/0/0 | ip address 14.14.0.1 255.255.255.0 |
| Router R6 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 14.14.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/0/0 | ip address 15.15.0.1 255.255.255.0 |
| Router R7 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 15.15.0.2 255.255.255.0 |
| Router R8 | |
| interface serial 0/0/1 | ip address 18.18.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/1/0 | ip address 16.16.0.2 255.255.255.0 |
| interface serial 0/1/1 | ip address 17.17.0.2 255.255.255.0 |

|  |
| --- |
| **Iproute default** |
| RCLIENTE R8 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 19.19.0.2 |
| R1 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 18.18.0.2 |
| R2 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 16.16.0.2 |
| R3 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 17.17.0.2 |
| R4 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.12.0.1 |
| R5 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 13.13.0.1 |
| R6 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 14.14.0.1 |
| R7 |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 15.15.0.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Subinterfaces** | |
| *subinterface* | *ip address* |
| R1 | |
| interface fastethernet 0/0.100 | ip address 192.168.0.6 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.101 | ip address 192.168.0.14 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.102 | ip address 192.168.0.22 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.103 | ip address 192.168.0.30 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.104 | ip address 192.168.0.38 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.105 | ip address 192.168.0.46 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.106 | ip address 192.168.0.54 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.107 | ip address 192.168.0.62 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.108 | ip address 192.168.0.70 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.109 | ip address 192.168.0.78 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.110 | ip address 192.168.0.86 255.255.255.248 |
| R2 | |
| interface fastethernet 0/0.200 | ip address 182.168.0.126 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.201 | ip address 182.168.0.254 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.202 | ip address 182.168.1.126 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.203 | ip address 182.168.1.254 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.204 | ip address 182.168.2.126 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.205 | ip address 182.168.2.254 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.206 | ip address 182.168.3.126 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.207 | ip address 182.168.3.254 255.255.255.128 |
| interface fastethernet 0/0.208 | ip address 182.168.4.6 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.209 | ip address 182.168.4.14 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.210 | ip address 182.168.4.22 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.211 | ip address 182.168.4.30 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.212 | ip address 182.168.4.38 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.213 | ip address 182.168.4.46 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.214 | ip address 182.168.4.62 255.255.255.240 |
| interface fastethernet 0/0.215 | ip address 182.168.4.70 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.216 | ip address 182.168.4.78 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.217 | ip address 182.168.4.86 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.218 | ip address 182.168.4.94 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.219 | ip address 182.168.4.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.220 | ip address 182.168.4.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.221 | ip address 182.168.4.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.222 | ip address 182.168.4.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.224 | ip address 182.168.5.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.225 | ip address 182.168.5.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.226 | ip address 182.168.5.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.227 | ip address 182.168.5.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.228 | ip address 182.168.5.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.229 | ip address 182.168.5.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.230 | ip address 182.168.5.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.231 | ip address 182.168.6.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.232 | ip address 182.168.6.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.233 | ip address 182.168.6.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.234 | ip address 182.168.6.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.235 | ip address 182.168.6.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.236 | ip address 182.168.6.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.237 | ip address 182.168.6.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.238 | ip address 182.168.6.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.239 | ip address 182.168.7.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.240 | ip address 182.168.7.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.241 | ip address 182.168.7.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.242 | ip address 182.168.7.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.243 | ip address 182.168.7.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.244 | ip address 182.168.7.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.245 | ip address 182.168.7.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.246 | ip address 182.168.7.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.247 | ip address 182.168.8.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.248 | ip address 182.168.8.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.249 | ip address 182.168.8.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.250 | ip address 182.168.8.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.251 | ip address 182.168.8.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.252 | ip address 182.168.8.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.253 | ip address 182.168.8.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.254 | ip address 182.168.8.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.255 | ip address 182.168.9.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.256 | ip address 182.168.9.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.257 | ip address 182.168.9.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.258 | ip address 182.168.9.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.259 | ip address 182.168.9.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.260 | ip address 182.168.9.190 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.261 | ip address 182.168.9.222 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.262 | ip address 182.168.9.254 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.263 | ip address 182.168.10.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.264 | ip address 182.168.10.62 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.265 | ip address 182.168.10.94 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.266 | ip address 182.168.10.126 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.267 | ip address 182.168.10.158 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.268 | ip address 182.168.10.190 255.255.255.224 |
| R3 | |
| interface fastethernet 0/0.300 | ip address 172.168.0.30 255.255.255.224 |
| interface fastethernet 0/0.301 | ip address 172.168.0.38 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.302 | ip address 172.168.0.46 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.303 | ip address 172.168.0.62 255.255.255.240 |
| interface fastethernet 0/0.304 | ip address 172.168.0.70 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.305 | ip address 172.168.0.78 255.255.255.248 |
| R4 | |
| interface fastethernet 0/0.400 | ip address 162.168.0.14 255.255.255.240 |
| interface fastethernet 0/0.401 | ip address 162.168.0.22 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.402 | ip address 162.168.0.30 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.403 | ip address 162.168.0.38 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.404 | ip address 162.168.0.46 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.405 | ip address 162.168.0.54 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.406 | ip address 162.168.0.62 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.407 | ip address 162.168.0.70 255.255.255.248 |
| interface fastethernet 0/0.408 | ip address 162.168.0.190 255.255.255.192 |
| interface fastethernet 0/0.409 | ip address 162.168.0.254 255.255.255.192 |
| R5 | |
| interface fastethernet 0/0.500 | ip address 152.168.0.254 255.255.255.0 |
| interface fastethernet 0/0.501 | ip address 152.168.1.254 255.255.255.0 |
| interface fastethernet 0/0.502 | ip address 152.168.2.254 255.255.255.0 |
| R6 | |
| interface fastethernet 0/0.600 | ip address 142.168.0.14 255.255.255.240 |
| R7 | |
| interface fastethernet 0/0.700 | ip address 132.168.0.14 255.255.255.240 |
| RISP | |
| interface gigabitethernet 0/0.5 | ip address 5.5.5.254 255.255.255.0 |
| interface gigabitethernet 0/0.6 | ip address 6.6.6.254 255.255.255.0 |
| interface gigabitethernet 0/0.7 | ip address 7.7.7.254 255.255.255.0 |

Justificación de cada implementación

**Justificación de las subredes**

Zona Administrativa

Se eligió la red de 25 bits de 126 hosts ya que es la cantidad más acercada a la requerida en esta zona, así también se tomó en cuenta la red de 26 bits de 62 hosts pero nos quedaba más al límite ya que estamos tomando en cuenta escenarios por ejemplo la creación de nuevas áreas en esta zona o que en alguna área se requiera más hosts por ejemplo en el área administrativa en la sala de juntas se requiere de 8 hosts pero si se llega a requerir más host la actual red es de 12 hosts en donde 6 hosts son wifi y 6 hosts ethernet, también en el área de oficina de gerencia lo requerido es de 3 host pero estamos dando una red con máximo de 6 hosts para cualquier escenario que se presente, por otro lado si dentro de esta zona se llegara a crear una nueva área se contara con 6 subredes disponibles de 8 hosts cada una.

Zona Comercial

Se eligió la red de 20 bits de 4096 hosts ya que en esta zona es la que se requiere o se tiene más usuarios y áreas comerciales, en esta área se estima que el máximo de capacidad sea 1838 personas o usuarios a conectar a la red del centro comercial por ejemplo para las salas de exhibición y ventas se contara con 8 zonas wifi dentro del centro comercial para el uso solo de redes sociales y navegación para los usuarios visitantes que tendrá en conjunto un límite de 800 hosts, así también se toma en cuenta las conexiones que serán requeridas por los locales o comercios dentro de la zona comercial, cada local contará con 10 conexiones wifi y 10 conexiones ethernet estas para uso de internet y así puedan acceder a su propio sistema pero también se toma en cuenta que el uso de estas 20 conexiones pueden ser pocas es por ello que se tiene una reserva de 20 conexiones wifi y 20 conexiones ethernet por local, si es que llegaran a ser requeridas cada nueva conexión tendrá un costo adicional a las actuales.

Zona de Agencias Bancarias

Se eligió la red de 20 bits de 4096 hosts ya que es un tipo de red muy amplia, así también tomando en cuenta que en esta zona existen actualmente pocas áreas y se espera que en algún futuro se agreguen o adhieran muchas más, sabiendo que son subredes de 64 hosts y las requeridas no sobrepasan los 30 hosts se ha subdividido las actuales y obtener solo las específicas para cada área, por ejemplo, se subdividió la primera subred para 4 áreas.

Zona de Entretenimiento

Se eligió la red de 20 bits de 4096 hosts ya que es un tipo de red muy amplia, así también tomando en cuenta que en esta zona existen actualmente pocas áreas y se espera que en algún futuro se agreguen o adhieran muchas más, sabiendo que son subredes de 64 hosts y las requeridas no sobrepasan los 12 hosts se han subdividido las actuales y obtener solo las específicas para cada área, por ejemplo se subdividió la primera subred para 6 áreas y no solo se dividen si no también se han unido dos subredes esto con el propósito de aumentar la cantidad de hosts en el caso del área mesas q se requiere 100 hosts como máximo para ello se unió dos subredes la 2 y la 3 teniendo capacidad de 126 hosts.

Zona de Comidas

Se eligió la red de 20 bits de 4096 hosts ya que es un tipo de red muy amplia y en esta zona el máximo requerido es de 300 hosts y en un futuro solo esta área será la de mayor demanda por lo que si se agregan más áreas requerirán menos demanda de hosts, por otro lado en el patio de comida donde se requiere 300 hosts tomando en cuenta las dimensiones, la capacidad del espacio y la cantidad de establecimientos se ha optado por dividir estos hosts en dos routers inalámbricos esto para abarcar el total del área teniendo cada área un máximo de 254 donde solo serán requeridos 150 lo cual queda de reserva 104 hosts para cualquier eventualidad en el lugar.

Servicios Generales

En esta zona se optó por una red de 28 bits de 14 hosts ya que en esta área solo existe un área que requiere acceso a la red y la cual solo tiene 1 equipo, pero se da de reserva 13 hosts por cualquier eventualidad.

Estacionamiento

En esta zona se optó por una red de 28 bits de 14 hosts ya que en esta área solo existe un área que requiere acceso a la red y la cual solo tiene 1 equipo, pero se da de reserva 13 hosts por cualquier eventualidad.

**Justificación DHCP**

Al tener varias secciones y áreas se diseñaron los protocolos dhcp de manera consecutiva de acuerdo en el que se encuentra cada sección en su respectiva área esto para llevar un orden e identificar rápidamente el área o departamento establecido dejando en claro por departamento cuantos hosts podrán ingresar por medio de wifi o ethernet.

Se creo cada vlan específicamente para cada tipo de conexión ethernet o wifi esto para manipular de una manera más eficiente la conectividad con el usuario y

la configuración del dhcp dinámico.

El diseño de la red permite tener subredes suficientes para crear nuevas secciones esto para futuras configuraciones esto significa

que al momento de crear una nueva sección en cualquier área se tendrá un cierto número de host para esa sección previniendo futuras alteraciones o modificaciones en el proyecto adaptando cada DHCP de acuerdo con la sección.

Cada DHCP de cada sección está diseñado de manera que pueda cumplir su objetivo en cada área

**Justificación ip access-list extended Ext\_ZonaAdministrativa**

Solo se está permitiendo las redes que solo tendrán acceso a los servidores que en este caso solo se permite la red del departamento de servidores y redes, y todas las demás zonas o áreas del centro comercial solo tienen permitido acceder o consultar el servidor WEB que se consulta por http y https todos los demás protocolos están negados, se configuro de tipo out es decir salida ya que esto nos permite gestionar el acceso de las redes de fuera y desde dentro de la misma zona, así también se está dejando libre la salida de cualquier host o dispositivo de la zona hacia internet, así como de internet hacia la zona.

**Justificación ssh**

Se está aplicando un ssh en el router de la zona de administración ya que en esta zona se encuentra los servidores del centro comercial y en este router se puede gestionar el acceso a los servicios actuales web y ftp entre otros y a los próximos a implementar en algún futuro como dns o dhcp tomando en cuenta que solo personas especializadas como el departamento de redes y servidores son los únicos con autorización y conocimiento de la red y de los servidores, es por ellos que solo se les permite acceso a estos dos departamentos mediante una lista de acceso. Así también sabiendo que el ssh es un protocolo que proporciona acceso remoto seguro a dispositivos de la red y la comunicación entre el cliente es encriptado con este protocolo, evitando que terceras personas puedan descubrir el usuario y contraseña y lo que se escribe durante toda la sesión.

**Justificación EIGRP**

Por qué elegimos EIGRP, A diferencia del ripv2 que envía cada 30 segundos un broadcast a los router ubicados en el puerto 520 pidiendo una copia de la tabla de enrutamiento y los router devuelven una copia de su tabla de enrutamiento y cuando rip recibe una respuesta el mensaje se valida y se actualiza en su tabla de enrutamiento, eigrp solo establece adyacencias con los router cada que se realiza un cambio enviando un paquete de saludo (Hello) a otros enrutadores en resumen si envía un router un paquete a otro router que lo reciba ellos serán vecinos y empezar a intercambiar información de enrutamiento que guardaran en su tabla de topología y solo se activara cada que se detecte un cambio.

**Justificación Ip route.**

Los ip routes es decir las rutas default hacia internet que se implementaron en cada uno de los routers se hizo de esa forma ya que es la ruta más próxima hacia el router que va hacia el servicio de internet, y tomando en cuenta que se evitará tráfico en la red enviando o especificando la ruta.

**Justificación NAT**

Para realizar el nat se toma el escenario de contar con muy pocas ips públicas, es por ellos que se utiliza el método overload que consiste en utilizar pocas direcciones IPs públicas para mapear múltiples direcciones IPs privadas, lo cual es un ahorro económico y evitar la compra de más ips públicas. Así también solo se está permitiendo ciertas redes las cuales son las zonas del centro comercial mediante una access list standar en la cual se detallan cada una de las redes.

ip access-list standar ACL\_Publicas

permit 192.168.0.0 0.0.0.127

permit 182.168.0.0 0.0.15.255

permit 172.168.0.0 0.0.15.255

permit 162.168.0.0 0.0.15.255

permit 152.168.0.0 0.0.15.255

permit 142.168.0.0 0.0.0.15

permit 132.168.0.0 0.0.0.15

Para el área de internet se está utilizando una simulación de ello, utilizando tres servidores web facebook, cisco y google los cuales están conectados a un router que utilizan nat es decir una traducción de ip, por ejemplo la búsqueda web 8.8.8.8 nos traduce que esa ip es 192.168.100.1 que es la del server de google esto mismo en cada uno de los routers de cada server, por otro lado se utiliza el servidor de google como dns teniendo registros de los servidores de facebook, cisco y google,y el de la página del centro comercial esto para que la página del centro comercial puede ser consultada por cualquier usuario fuera del centro comercial. Se configuró el port forwarding de manera que se pudiera acceder al sitio de facebook 7.7.7.7 por el puerto 8080.

**Justificación VTP**

Se utilizó el VTP para generar un switch server y varios switch clientes, esto con la finalidad de que el administrador pueda pasar las vlan creadas a los demás switches.

**Justificación de las VLAN**

Zona administrativa

En el primer switch se implementó la vlan 100 101, 102, 103, en el segundo switch se implementó la vlan 104 – 107 y en el tercer switch se implementaron las vlan 109-110.

Zona Comercial

En el primer switch se implementaron las vlan 200-211, las primeras 8 vlan son para la sala de exhibición, como se mencionó anteriormente esta ocupa una capacidad de 800 host, lo que se realizo en las vlan es que se contempló 1 vlan para cada 100 entonces como esos hosts serán por medio de wifi a cada uno se le asignó uno de los Wireless. En el segundo switch se implementaron las vlan 212- 217, en el tercer switch se implementaron las vlan 218 – 228 y en el cuarto switch se implementaron las vlan 229-248, en el quinto switch se implementaron las vlan 249-268, en las tiendas de zapatos, ropa y generales se implementaron el doble de vlan de los locales porque se usará tanto wifi como ethernet en cada una de ellas.

Zona Agencia Bancaria

En el primer switch se implementó la vlan 300, en el segundo switch se implementaron las vlan 300-303, la vlan 300 se implementó en ambos switches porque como se mencionó en la asignación de host, esta ocupa 30 porque es de agencias bancarias entonces, se le asignan los primeros 15 en el primer switch y los últimos 15 en el segundo switch y por último en el tercer switch se asignaron las vlan 304-305.

Zona Entretenimiento

En el primer switch se asignan las vlan 400-402 y en el segundo switch de la vlan 403-409, en la vlan 409 que corresponde a área de mesas se realizaron 2 vlan esto con la finalidad de asignarle 50 host a cada una y hacer más ligero el tráfico.

Zona Comidas

En el primer switch se asigna la vlan 500, en el segundo switch se asigna también la vlan 500, se aplica la vlan en los 2 switches porque ocupa 40 host y se dividió 20 host en cada switch y por último en el tercer switch se ocupan las vlan 501-502.

Servicios Generales

Como solamente se ocupa 1 switch se le asigna su vlan 600.

Estacionamiento

Como solamente se ocupa 1 switch se le asigna su vlan 700.

Por último, se crean 3 últimas vlan 5,6 y 7 que son las que se ocuparán para los sitios (Google, Facebook y Cisco).

**Justificación VPN y Wireless**

Conclusiones del proyecto

Conclusiones personales del curso